ZAV beperkingen – IEPENWEG 1-11A

Dak
· Op het platte dak mogen bewoners geen extra doorvoeren maken e/o aanpassingen doen.
· Er zijn zonnepanelen aangebracht welke onderdeel (onroerend) zijn van de woning, deze mogen dus niet weggehaald worden. Bewoners die meer zonnepanelen willen kunnen via de regulieren kanalen een aanvraag doen. De uitbreiding komen dan wel in de service kosten!

Deuren en kozijnen
· De nieuwe deuren zijn een onderdeel van de thermische schil. Dat wil zeggen dat deze er mede voor zorgen dat de woning een bepaald energielabel halen. Daarom mag er niets gewijzigd worden aan de deur. Een kattenluik zagen is uit den boze. Gebeurt dit toch dan wordt de deur bij mutatie op kosten van de huurder vervangen.

Elektra, isolatie en verwarming
· De gevels zijn geïsoleerd en vormen samen met de nieuwe deuren en het dak de thermische schil. Dat wil zeggen dat deze onderdelen mede bepalend zijn voor het energielabel in de woning. Daarom mogen er geen openingen in gevels of daken gemaakt worden.
· Geen wijzigingen aanbrengen aan de MV deze is ingeregeld. Anders vervalt de garantie. 
· De woningen zijn voorzien van convectoren (slaapkamers & woonkamer) welke kunnen verwarmen en koelen, deze mogen dan ook niet weggehaald worden.  Verplaatsen mag wel met een ZAV-aanvraag en enkel door een erkend installateur welke goedgekeurd moet zijn door Parteon! 

Gevels
· Aanvullende richtlijnen voor het plaatsen van een schotelantenne: er mogen geen antenne(s) worden opgehangen aan de gevels . De thermische schil mag niet worden doorbroken (daar zit de isolatie) en aan de straatzijde is een beschermd aangezicht deze mag niet worden gewijzigd. 




· Zonluiken of zonneschermen. Aan de voorzijde mogen, in het kader van beschermd aangezicht geen: zonneschermen of -luiken geplaatst worden. Een screen kan eventueel wel, alleen op de begane grond. Om de uitstraling en eenheid van de wijk te borgen moeten de screen voldoen aan de voorschriften:
· [image: Afbeelding met kleding, stof, patroon

Automatisch gegenereerde beschrijving]afgeschuinde kast 75x75mm, kleur geleider en omkasting Ral 9001 crème wit.

· Kleur zonweringsdoek 0207 White Pearl 
· leverancier: www.zonwering-fabriek.nl of gelijkwaardig, voeding op zonne-energie.
· Montage aan de gevel absoluut niet op het kozijn!

Ook aan de achterzijde is een beperking voor een eventueel zonnescherm met knikarm. Dit geeft te veel druk op de gevel. Wilt u de zon toch buiten houden, dan kunt u een schaduwdoek (laten) monteren beneden of screens op de verdieping. Hiervoor geldt ook dat deze niet op het kozijn mogen gemonteerd worden!  
Voeding van screen op zonne-energie. 
Vloer, muur, plafond
· Verwijderen muren. Er mogen geen (binnen)muren verwijderd worden.

Keuken
· De keuken kan uitgebreid (extra bijbestelling) worden via Maat Feeling Home, zie opzet uitbreiding keukenboek (+31 (0)184-411 933
· Er mag geen gat geboord worden voor een afvoer van de afzuigkap, bewoner dient een recirculatie kap aan te brengen in de woning.  
Tuin
· Infiltratie, in de grond onder het verharde terras van de achtertuin ligt een infiltratiesysteem van kratten die het regenwater tijdelijk opvangt. Deze mag niet worden weggehaald e/o gemuteerd.   
[image: ][image: ]
· Om groene tuinen te stimuleren hebben we plantvakken in de tuinen afgewerkt met teelaarde. Deze kunnen niet worden vergroot ivm de ondergrondse infilitratie. 
· In de plantvakken in de voortuin komt een haag te staan, deze mag niet weggehaald of gemuteerd worden ivm beeldkwaliteit opzet Bomenbuurt. Huurder betaald hiervoor ook servicekosten, onderhoud wordt door Parteon gedaan.   
· Het plaatsen van een buitenkraan is niet mogelijk, dit kom door de infiltratie onder het terras. Er kan en mag namelijk niet gegraven worden aan rond de kratten
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